**GBT 3 - Kurzerklärung zu provisorischen Ausführungsplänen**

**1. Kopie -** Entwässerung, d. h. alle Höhenangaben (Fertighöhen Belag, OKM, etc.) in **roter** Farbe:



**1.7 %**

**2. Kopie -** Alle Masslinien eintragen mit **blauer** Farbe.



**3. Kopie -**Legende zum Grundriss erstellen (Legendennummern in **grüner** Farbe)



**4. Schnitt A-A'** und **Schnitt B-B'** zeichnen auf separates Papier im **Massstab 1 : 20**

In den Schnitten sind die OK-Höhen (Belag, Rinnenhöhen, OK-Mauer) anzugeben, ebenso die Schichtstärken.

**Schnitt A-A:**

Schnitt durch Belagsfläche  (ca. 30 cm in Realität) unten bei der Treppe, durch die Stufen und ein Anschluss zu Belagsfläche oberhalb

**Schnitt B-B:**

Schnitt durch Belagsfläche/Pflanzfläche unterhalb der Sandsteinmauer, Sandsteinmauer und Anschluss an Fläche oberhalb der Mauer



**5. Materialliste erstellen (Materialbestellung GL ük3)**

**6. Alle provisorischen Zeichnungen sind in eine Mappe abzulegen.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | GL GBT 3Vorname NameGL 17 a/b |

GL

GBT 3

Vorname Name

Vorname Name

GL 15 a/b